	建设单位（用人单位）名称
	甬江实验室

	地理位置
	宁波市镇海区甬江实验室启动区B#科研楼
	联系人
	柏宗君

	项目名称
	长三角光电系统与先进芯片集成研发验证平台项目职业病危害预评价

	项目简介

	甬江实验室（新材料浙江省实验室）于2021年5月在浙江省宁波市正式揭牌成立。甬江实验室将面向新材料及相关领域，开展前沿基础研究，关键核心技术突破，完整创新生态构建，致力于成为全球最具影响力的研究机构。
甬江实验室目前已建成长三角先进材料及器件失效与可靠性验证平台（一期）项目，并于2023年12月完成了职业病防护设施竣工验收由浙江中一检测研究院股份有限公司编制完成了职业病危害控制效果评价报告。长三角先进材料及器件失效与可靠性验证平台（一期）项目由甬江实验室微谱（浙江）技术服务有限公司进行运营管理，其中甬江实验室微谱（浙江）技术服务有限公司成立于2022年3月，为甬江实验室的材料分析与检测中心。
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]为了以“微纳光学”、“光电共封装”、“芯片互连集成”为特色，建设立足长三角、面向全国的集光电芯片材料生产、晶圆制造、先进封装与测试、可靠性验证等为一体的共享型研发验证平台，建设单位拟实施“甬江实验室长三角光电系统与先进芯片集成研发验证平台项目”，拟建项目位于宁波市镇海区甬江实验室启动区B#科研楼。
拟建项目主要研发产品为半导体器件，总研发规模为12000片/a。本项目不涉及产品生产及外售，主要提供共享型研发验证平台。
拟建项目于2023年4月由宁波国际投资咨询有限公司编制完成了项目建议书，并于2023年4月获宁波市发展和改革委员会的备案批件，备案文号为：甬发改审批〔2023〕81号。

	现场调查时间
	/

	现场调查技术人员
	/
	企业陪同人
	/

	现场采样、检测时间
	/

	现场采样、检测人员
	/
	企业陪同人
	/

	建设单位（用人单位）职业病危害因素

	异丙醇、丙酮、氯、氟化氢、氟及其化合物、有机氟、六氟化硫、二氯乙烷、二氧化氮、盐酸、磷酸、硫酸、乙酸、四氢化硅、氨、砷化氢、磷化氢、可溶性镍化合物、铅及其无机化合物、过氧化氢、氢氧化钠、氢氧化钾、二氧化锡、臭氧、噪声、高频电磁场、工频电场、电离辐射

	检测结果

	/

	评价结论与建议

	评价结论:
本预评价报告对宁波甬江实验室有限公司长三角光电系统与先进芯片集成研发验证平台项目进行了综合分析，拟建项目在采取了拟采取的职业病防护措施和本报告中提出的补充措施及建议情况下，在正常生产运行情况下，能够满足职业病防治方面法律、法规、标准的要求，拟建项目在职业病防治方面可行。
建议：
（1）在设备选型、采购过程中，优先选用先进的生产设备，包括噪声小、自动化和密闭性程度高的设备，尽量从源头上控制噪声产生的强度。
（2）拟建项目在后续个体防护用品采购过程中，按《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020等的要求进行合理选择，并按规定要求为劳动者配发相应的个人防护用品。
（3）建设项目建成投入试运行过程中，应成立职业卫生管理组织，成立管理小组，确定具体管理部门，配备1名专职管理人员；每年制定年度职业病防治计划与实施方案，并根据计划内容执行落实；制定完善的管理制度、操作规程，包括：《职业病危害防治责任制度》、《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病防护设施维护检修制度》、《职业病防护用品管理制度》、《职业病危害监测及检测评价管理制度》、《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《职业病危害应急救援与理制度》，以及各岗位职业卫生操作规程。建设单位接害岗位多，接触的职业病危害因素品种繁多，并涉及不少高毒物质，企业应制定各岗位的职业卫生操作规程，使之有章可循，确保员工的健康安全
（4）拟建项目应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。职业卫生培训过程资料应进行收集，并纳入职业卫生管理档案进行保存。
（5）拟建项目应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）的要求规范设置警示标识。
（6）建设单位应按要求在办公区域和工作场所设置公告栏。
（7）建设单位应按要求组织放射作业人员进行培训及个人剂量监测和上岗前职业健康检查，并建立个人剂量档案和职业健康监护档案。
（8）车间卫生等级为3级的车间宜在车间附近或厂区设置集中浴室，浴室应按劳动者最多的班组人数进行设计，每个淋浴器使用人数上限值为6人。
（9）针对作业场所可能发生的职业病危害事故设置应急柜并配备相应的应急救援物资，设置明显标识，并定期进行维护与检查。
（10）初步设计时，拟建项目应依据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第90号）的要求，编制建设项目职业病防护设施设计专篇。
（11）拟建项目在建成后、竣工验收前应进行职业病危害控制效果评价，明确拟建项目的职业病危害程度以及职业病防护设施的效果，并对不足之处进行改进。

	技术审查专家组评审意见

	一、《预评价报告》目的明确、依据充分、程序规范、内容基本齐全，符合职业卫生法律、法规、规范和标准的要求；
二、《预评价报告》对建设项目的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确；
三、《预评价报告》对建设项目拟设置的职业病防护设施、放射防护措施和个体防护用品分析与评价基本正确；
四、《预评价报告》对建设单位拟设置的职业卫生（放射卫生）管理机构和职业卫生管理人员配置及有关制度进行了表述，提出的建议符合要求；
五、《预评价报告》对建设项目提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，基本符合相关标准、规范的要求。
六、《预评价报告》对该建设项目的职业病危害类型判定准确，评价结论正确。
七、专家组建议
1、细化事故辨识、应急救援设施（有毒气体检测报警器）、应急救援物资描述与分析；
2、细化高毒物质与高危害物质存放场所的描述与分析；
3、完善拟建项目局部通风设施的描述与分析；
4、完善作业场所洁净区新风口位置的描述；
5、完善放射卫生专篇部分检测结果分析。
八、评审结论
[bookmark: _GoBack]专家组同意修改后通过该《预评价报告》，评价单位应根据专家组建议对《预评价报告》进行修改，修改后的《预评价报告》需经专家组组长签名确认。



