	建设单位（用人单位）名称
	台化兴业（宁波）有限公司

	地理位置
	北仑区霞浦街道台塑工业园区PTA厂
	联系人
	张静波

	项目名称
	PTA厂增设萃取塔项目职业病危害预评价

	项目简介

	台化兴业（宁波）有限公司（以下简称“台化兴业”）成立于2003年3月，位于浙江省宁波经济技术开发区台塑工业园区内，是以原台化兴业（宁波）有限公司（以下简称“台化PTA厂”）为基础吸收合并台化塑胶（宁波）有限公司（以下简称“台化ABS厂”）、台化聚苯乙烯（宁波）有限公司（以下简称“台化PS厂”）和台化苯酚（宁波）有限公司（以下简称“台化苯酚厂”）而成立的一家新的独立法人公司，并于2018年1月2日注册登记，注册资本为113988万美元，以生产危险化学品为主的企业。
台化兴业目前下设PABS-1厂、PABS-2厂、PTA厂、苯酚厂及MX厂共5个分厂，台化PTA厂是由台湾化学纤维投资（开曼）有限公司根据“中华人民共和国外资企业法”和中国其他有关法规在宁波经济技术开发区投资设立的外（台）商独资企业，注册资本为43327万美元。整个厂区包括办公区占地面积为455020m2（其中办公面积1567m2），建筑面积为34434m2。台化PTA厂厂内已建成投产1套270万吨/年精对苯二甲酸（PTA）装置、1套20万吨/年间苯二甲酸（PIA）装置。
为节省乙酸和对二甲苯耗用量以降本增效，台化兴业拟利用在台化兴业PTA装置区内土地，建设一套萃取塔系统及相关管线，采用DCS自动控制系统，并设紧急停车系统。
拟建项目于2025年1月获北仑区经济和信息化局的备案批件，备案文号为：2501-330206-07-02-441743。

	现场调查时间
	/

	现场调查技术人员
	/
	企业陪同人
	/

	现场采样、检测时间
	/

	现场采样、检测人员
	/
	企业陪同人
	/

	建设单位（用人单位）职业病危害因素

	二甲苯、乙酸、噪声

	检测结果

	/

	评价结论与建议

	评价结论:
经本预评价报告的综合分析，台化兴业（宁波）有限公司PTA厂增设萃取塔项目在采取了拟采取的职业病防治措施和本预评价报告中提出的补充措施和建议的情况下，佩戴有效的个体防护用品后工人实际接触的职业病危害因素的浓度或强度能够控制在职业接触限值内，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，拟建项目在职业病防治方面是可行的。
建议：
[bookmark: _Toc432237241]（1）拟建项目应按《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）的规定，其高度、保护范围等应按照对比空气比重规范设置，在可燃气体可能泄漏的场所设置相应数量的可燃气体检测仪表，实时监测区域内可燃气体的浓度，防止可能的爆炸发生和人员伤害。
（2）拟设置相应数量的喷淋洗眼器，建设单位在后续具体安装地点设计过程中，应使喷淋洗眼器的服务半径不大于15m。
（4）加强对汽提塔、萃取塔、输料管道密闭性等指标的检查、维护，尤其是阀门、泵等重点部位，防止跑、冒、滴、漏。
（5）在设备选型、采购过程中，优先选用先进的生产设备，包括噪声小、自动化和密闭性程度高的设备，重点关注可能产生噪声强度较大的设备，尽量从源头上控制噪声产生的强度。
（6）根据《工作场所职业卫生管理规定》、《国家安全监管总局办公厅关于加强建设单位职业卫生培训工作的通知》的要求；对劳动者进行上岗前、在岗期间的职业卫生培训，明确培训内容及时间，保障职业卫生培训所需的资金投入；建立健全培训档案。
（7）与劳动者订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。
（8）应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在生产车间醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的设备、材料、贮存场所等设置警示标识。
（9）拟建项目应根据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）、建设单位已制定的《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》的要求，做好工人上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者；检查项目及周期按照标准的规定执行及落实；杜绝存在职业禁忌的劳动者从事有毒有害作业，对发现职业健康损害者，应按规定给予复查、诊疗，并妥善处置。
（10）运行过程中，涉及的委外作业，按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的单位和个人，应监督承包方采取必要的职业病防护措施。
（11）在日常运行过程中，应加强个人职业病防护用品使用的监督和管理，督促工人作业时正确使用，同时加强高噪声作业场所个人职业病防护用品的定期维护和更换。
（12）应针对拟建项目的职业病危害特点，制定相应的密闭空间作业操作规程及安全卫生预案等，建立准入制度；进入密闭空间作业前（进行补焊等作业），要充分通风换气，并检测氧含量，检验合格后方可进入，同时，进入密闭空间作业的人员需配备可靠的个体防护装备，并有专人监护。


	技术审查专家组评审意见

	一、《预评价报告》目的明确、依据充分、程序规范、内容基本齐全，符合《职业病防治法》及相关法律、法规和技术标准的要求；
二、《预评价报告》对该建设项目的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确；
三、《预评价报告》对该建设项目拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确；
四、《预评价报告》对该建设单位拟设置的职业卫生管理机构和职业卫生管理人员配置及有关制度进行了表述，提出的建议符合要求；
五、《预评价报告》对该建设项目提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，符合相关标准、规范的要求。
六、《预评价报告》对该建设项目的职业病危害类型判定准确，评价结论正确。
七、评审结论
专家组同意通过该《预评价报告》。



