	建设单位（用人单位）名称
	宁波伴山物流有限公司

	地理位置
	宁波市北仑区白峰街道进港路1号
	联系人
	毛丽华

	项目名称
	宁波港外危险货物集装箱场站项目职业病防护设施设计专篇

	项目简介

	[bookmark: OLE_LINK3]宁波伴山物流有限公司（以下简称“伴山物流”）成立于2023年7月25日，注册地址为浙江省宁波市北仑区霞浦街道永定河路55号，经营范围：（1）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；（2）许可项目：港口经营；出口监管仓库经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
近年来，国务院安委会、浙江省安委会曾多次组织力量对宁波舟山港的安全生产工作进行督查检查，屡次指出宁波舟山港危险货物安全管理中存在的危险货物堆存、联合查验和应急处置能力不足等问题，浙江省委、省政府领导也多次作出批示，要求高度重视、全面整改，但危险货物堆存、联合查验和应急处置能力不足等问题尚未得到根本解决。与此同时，近年来，我国部分北方大港如天津港的危险货物进出口业务受到限制，宁波舟山港的危险货物吞吐量呈上升态势，内外形势交织，迫切需要政府下定决心拿出具体举措，提升对危险货物的安全管控能力，同时满足宁波舟山港危险货物市场发展需求。
港口危险货物集装箱场地的不足，已影响到宁波舟山港作为国际强港的地位，在一定程度上制约了宁波舟山港的发展。一方面目前宁波地区仅有宁波永港海安物流有限公司（以下简称“宁波永港海安”）一家企业设有危险货物集装箱查验场地，宁波永港海安规模较小，场地面积、作业货种、管理水平等方面无法满足宁波港口危险货物集装箱堆存、拆装箱和查验要求，也不利于危险货物集装箱的应急处置，适应现代化物流的作业需要已力不从心。另一方面港口现有陆域空间十分局促，与周边构、建筑物安全裕度小，安全间距无法满足要求，确无合适的建设场地。
根据近几年来国家和浙江省先后颁布和修订的《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》、《港口危险货物安全管理规定》、《港口工程建设管理规定》、《浙江省安全生产条例》、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB 18265-2019）等法律法规、标准规范，危险货物尤其是进出口危险货物集装箱的集中堆存、集中管控等已刻不容缓，迫在眉睫，宁波舟山港迫切需要选择一个地块，作为宁波港外危险货物集装箱的集中堆存、装箱和查验场地，以适应国民经济的进一步发展需要。
2018年5月宁波市政府召开市政府专题会议，专题研究宁波舟山港港外危险品堆场等有关事项，会议认为：危化品对外贸易既是我市及周边地区经济发展的需要，也是宁波舟山港功能性业务发展的需要。自2018年3月1日宁波安达危化品国际物流有限公司依法停业以来，宁波舟山港港外危险品堆存作业能力已不能满足需求，迫切需要新建港外危险品堆场。与会单位一致认为，根据危险品堆场的特殊要求，综合考虑北仑伴山地块区位、周边条件等诸因素，选择山地块作为新建危险品堆场是合适和可行的。
2020年12月15日下午，宁波市政府和省海港集团召开了宁波港城融合发展工作第二次联席会议。会议决定加快推进北仑伴山港外危险货物集装箱场站项目，北仑区政府支持在原有项目基础上东扩116亩土地；之后在北仑区政府组织的项目红线勘定会议上又再次微调增加7.3亩，使项目的总面积增加到263.25亩。
为此，宁波伴山物流有限公司实施宁波港外危险货物集装箱场站项目，对原空箱堆场场地西侧和中部约6.65万m2进行机械拆除，新场站内布置重箱堆场区、仓库区、查验场地区、办公及配套设施区五大区域。本项目于2023年8月由中交第三航务工程勘察设计院有限公司编制完成了可行性研究报告，并于2023年8月在北仑区发展和改革局进行了备案，备案文号为：2307-330206-04-01-647503，并于2024年1月进行了变更。
伴山物流于2024年3月委托我公司（浙江中一检测研究院股份有限公司）进行了职业病危害预评价，并于2024年4月编制完成了职业病危害预评价报告。
为确保项目的职业病防护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投入生产使用，依据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》第十五条规定：存在职业病危害的建设项目，建设单位应当在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和标准的要求，进行职业病防护设施设计。受建设单位伴山物流的委托，我公司（浙江中一检测研究院股份有限公司）承担了该公司宁波港外危险货物集装箱场站项目的职业病防护设施设计工作，并编制设计专篇。

	现场调查时间
	/

	现场调查技术人员
	/
	企业陪同人
	/

	现场采样、检测时间
	/

	现场采样、检测人员
	/
	企业陪同人
	/

	建设单位（用人单位）职业病危害因素

	[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55]乙酸丁酯、戊烷、2-丁酮、正庚烷、异丙醇、异丙胺、乙酸甲酯、甲苯、乙酸乙烯酯、二聚环戊二烯、四氢呋喃、过氧化氢、二氧化碳、苯乙烯、丙烯酸正丁酯、三氧化铬、二氯甲烷、对苯二胺、三氯乙烯、三氯化磷、四氯乙烯、糠醇、间苯二酚、丙烯酰胺、甲酚、氟化氢、乙二胺、氢溴酸、五氧化二磷、氢氧化钾、氢氧化钠、硫酸、硝酸、乙二胺、甲基丙烯酸、丁烯|、戊烷、甲苯二异氰酸酯、甲酸、马来酸酐、有机氟（二氟乙烷、三氟乙烷、1-氯-1,1-二氟乙烷、二氟甲烷、二氟氯甲烷、六氟丙烯、八氟环丁烷、三氟甲烷）、噪声、夏季高温

	检测结果

	/

	评价结论与建议

	结论:
通过工程分析结合查阅本项目职业病危害预评价报告中的类比数据可知，企业如能按照本设计专篇进行设计，各作业岗位工人职业病危害因素的接触水平应能符合国家职业卫生标准要求，投产后各项职业病防护措施能符合法律、法规、标准的要求。

	技术审查专家组评审意见

	一、设计依据较全面、正确、有效；
二、职业病防护设施设计专篇中建设项目概述清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述较完整、准确，对施工中职业病危害进行了简要分析描述；
三、建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素的种类、来源、理化性质、毒理特征、浓度、强度、分布、接触人数及水平、潜在危害性和发生职业病的危险程度分析较全面、客观、准确；
四、职业病防护设施设计、有关防控措施及其控制性能基本合理、可行；
五、辅助用室及卫生设施的设计情况基本符合相关要求；
六、建设单位采取的职业病防治管理措施较全面、合理、可行；
七、对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议已采纳；
八、职业病防护设施投资预算满足要求；
九、可能出现的职业病危害事故的预防及应急措施基本具备可行性和针对性；
十、可以达到的预期效果及评价客观、正确。
十一、专家组建议
完善本项目应急救援设施的设计。
十二、评审结论
专家组同意修改后通过该《设计专篇》，设计单位应按照专家组建议对《设计专篇》进行修改，修改后的《设计专篇》须经专家组长签字确认。



