	建设单位（用人单位）名称
	宁波裕民机械工业有限公司

	地理位置
	宁波市北仑区小港开发区义成路78 号
	联系人
	陈应俊

	项目名称
	年产800万根汽车天窗导轨和200万根防撞梁自动化生产线技改项目职业病危害预评价

	项目简介

	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]宁波裕民机械工业有限公司（以下简称“裕民机械”）成立于1993年8月14日，位于浙江省宁波市北仑区小港开发区义成路78 号，占地面积约为21580.16m²，经营范围包括制动器总成、驱动桥总成、变速器、减震器、后视镜、组合仪表等汽车关键零配件及其他汽车零配件的制造；电信电力外线用配件、船舶零件、铁路用零件及各种标准件和紧固件的生产、加工；橡塑原料的粗加工。
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK86]目前裕民机械生产规模包括年产汽车天窗导轨430万套，为进一步扩大企业生产，裕民机械拟投资209.26万美元，购置拉弯机、焊接机、加工中心等设备，在厂区1号车间、2号车间预留地布置新购设备，拟实施年产800万根汽车天窗导轨和200万根防撞梁自动化生产线技改项目，项目建成后生产规模可达汽车天窗导轨800万根/年、防撞梁200万根/年。
[bookmark: OLE_LINK89]拟建项目于2024年1月获宁波市北仑区经济和信息化局的备案批件，备案文号为：2401-330206-07-02-179699。

	现场调查时间
	/

	现场调查技术人员
	/
	企业陪同人
	/

	现场采样、检测时间
	/

	现场采样、检测人员
	/
	企业陪同人
	/

	建设单位（用人单位）职业病危害因素

	氧化镁烟、氧化铝粉尘、铝合金粉尘、二氧化氮、臭氧、紫外辐射、噪声

	检测结果

	/

	评价结论与建议

	评价结论:
经本预评价报告的综合分析，宁波裕民机械工业有限公司年产800万根汽车天窗导轨和200万根防撞梁自动化生产线技改项目在采取了拟采取的职业病防治措施和本预评价报告中提出的补充措施和建议的情况下，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，拟建项目在职业病防治方面是可行的。
建议：
[bookmark: _Toc432237241]（1）拟建项目在设备选型、采购过程中，优先选用先进的生产设备，包括噪声小、自动化和密闭性程度高的设备，尽量从源头上控制噪声产生的强度。
（2）加强对高噪声设备的维护保养，在生产工艺条件允许的情况下采取有效的隔声减振措施。
（3）建设单位在生产区域设置的局部排风罩收集有毒有害气体时，应保证其控制风速满足《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（WS/T 757-2016）的要求
（4）建设单位应按要求定期检测抛光去毛刺岗位除尘设施性能和效果，确保其有效并正常运行，降低作业场所粉尘浓度。
（5）拟建项目在后续个体防护用品采购过程中，按《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T 18664-2002）等的要求进行合理选择，并按规定要求为劳动者配发相应的个人防护用品。
（6）拟建项目在后续运行过程中应每年制定年度职业病防治计划与实施方案，并根据计划内容执行落实。
（7）拟建项目应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。职业卫生培训过程资料应进行收集，并纳入职业卫生管理档案进行保存。
（8）根据《职业健康监护技术规范》（GBZ 188-2014）的要求，做好拟建项目工人上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者；检查项目及周期按照标准的规定执行及落实；杜绝存在职业禁忌的劳动者从事有毒有害作业，对发现职业健康损害者，应按规定给予复查、诊疗，并妥善处置。

	技术审查专家组评审意见

	一、《预评价报告》目的明确、依据充分、程序规范、内容基本齐全，符合《职业病防治法》及相关法律、法规和技术标准的要求；
二、《预评价报告》对该建设项目的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确；
三、《预评价报告》对该建设项目拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确；
四、《预评价报告》对该建设单位拟设置的职业卫生管理机构和职业卫生管理人员配置及有关制度进行了表述，提出的建议符合要求；
五、《预评价报告》对该建设项目提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，符合相关标准、规范的要求。
六、《预评价报告》对该建设项目的职业病危害类型判定准确，评价结论正确。
七、评审结论
专家组同意通过该《预评价报告》。



