	建设单位（用人单位）名称
	浙江汉行钠电科技有限公司

	地理位置
	温岭市东部新区金塘北路2号中小企业孵化园A区
	联系人
	陈俊羽

	项目名称
	年产2亿瓦时钠离子电池技改项目职业病危害预评价

	项目简介

	[bookmark: OLE_LINK3]浙江汉行钠电科技有限公司（以下简称“汉行钠电”）成立于2025年4月，主要从事电池的制造。现企业收购浙江天发新能源科技有限公司在温岭市东部新区中小企业孵化园A区9号楼的现有生产设备，同时新购置部分设备，租赁温岭市上马实业有限公司位于温岭市东部新区金塘北路2号中小企业孵化园A区9号楼及10号楼西半幢、11号楼西半幢1楼的工业厂房，计划投资2300万元，实施年产2亿瓦时钠离子电池技改项目。拟建项目从事钠离子电池的生产，主要采用“搅拌、涂布、叠片、焊接、注液”等工艺。
[bookmark: OLE_LINK89]拟建项目于2026年2月获温岭市经济和信息化局的备案批件，备案文号为：2602-331081-07-02-769389。

	现场调查时间
	/

	现场调查技术人员
	/
	企业陪同人
	/

	现场采样、检测时间
	/

	现场采样、检测人员
	/
	企业陪同人
	/

	建设单位（用人单位）职业病危害因素

	其他粉尘（亚铁氰化铁钠粉尘、聚偏氟乙烯粉尘、羧甲基纤维素钠粉尘）、炭黑粉尘、石墨粉尘、甲乙酮（2-丁酮）、异丙醇、氟化氢、氟及其化合物、高温、噪声

	检测结果

	/

	评价结论与建议

	评价结论:
经本预评价报告的综合分析，浙江汉行钠电科技有限公司年产2亿瓦时钠离子电池技改项目在采取了拟采取的职业病防治措施和本预评价报告中提出的补充措施和建议的情况下，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求，拟建项目在职业病防治方面是可行的。
[bookmark: _Toc432237241]建议：
[bookmark: _Hlk207292308]（1）在设备选型、采购过程中，优先选用先进的生产设备，包括噪声小、自动化和密闭性程度高的设备，尽量从源头上控制噪声产生的强度。
（2）建设单位在生产区域设置的局部排风罩收集有毒有害气体时，应保证其控制风速满足《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（WS/T 757-2016）的要求。
（3）拟建项目在后续个体防护用品采购过程中，按《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）、《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB 39800.1-2020等的要求进行合理选择，并按规定要求为劳动者配发相应的个人防护用品。
（4）拟建项目应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，经培训合格后方可上岗作业。职业卫生培训过程资料应进行收集，并纳入职业卫生管理档案进行保存。
（5）建设单位应按要求在办公区域和工作场所设置公告栏。
（6）针对作业场所可能发生的职业病危害事故设置应急柜并配备相应的应急救援物资，设置明显标识，并定期进行维护与检查。
（7）建设单位应按要求制定完善的管理制度、操作规程，包括：《职业病危害防治责任制度》、《职业病危害警示与告知制度》、《职业病危害项目申报制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病防护设施维护检修制度》、《职业病防护用品管理制度》、《职业病危害监测及检测评价管理制度》、《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》、《职业病危害应急救援与理制度》，以及各岗位职业卫生操作规程。

	技术审查专家组评审意见

	一、《预评价报告》目的明确、依据充分、程序规范、内容基本齐全，符合《职业病防治法》及相关法律、法规和技术标准的要求；
二、《预评价报告》对该建设项目的职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析和评价较全面、客观、准确；
三、《预评价报告》对该建设项目拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确；
四、《预评价报告》对该建设单位拟设置的职业卫生管理机构和职业卫生管理人员配置及有关制度进行了表述，提出的建议符合要求；
五、《预评价报告》对该建设项目提出的职业病防护措施和建议基本合理、可行，符合相关标准、规范的要求。
六、《预评价报告》对该建设项目的职业病危害类型判定准确，评价结论正确。
七、评审结论
专家组同意通过该《预评价报告》。



